**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАМЧАТСКИЙ КРАЙ**

**ТИГИЛЬСКИЙ РАЙОН**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ЛЕСНАЯ»**

**ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ**

688901 Камчатский край Тигильский район с. Лесная ул. Депутатская д.7 тел./факс 415-372-00-19

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05 от 01.04.2024 г.**

Об устройстве противопожарных

разрывов и минерализованных полос на территории сельского поселения «село Лесная»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях защиты сельского поселения «село Лесная» от угрозы природных пожаров, администрация сельского поселения «село Лесная»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об устройстве противопожарных разрывов и минерализованных полос согласно приложению 1.
2. Утвердить план мероприятий по обновлению минерализованной полосы шириной не менее 10 метров вдоль границ населенного пункта с. Лесная с очисткой ее от кустарников и от сухой травянистой растительности согласно приложению 2
3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

сельского поселения «село Лесная» Е.А. Сиверина

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения «село Лесная»

№ 05 от «01» апреля 2024

**Положение об устройстве противопожарных разрывов и минерализованных полос**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об устройстве противопожарных разрывов и минерализованных полос (далее – Положение) разработано в целях защиты сельского поселения «село Лесная» (далее-сельское поселение) от угрозы природных пожаров.

1.2. Основные термины и определения, используемые в Положении:
 противопожарный разрыв – специально созданный разрыв в виде просеки шириной 10-20 метров, очищенный от горючих материалов, с минерализованной полосой или дорогой, с целью создания препятствий на пути распространения пожаров и создающий условия для тушения. Противопожарный разрыв предна­значен для остановки распространения верховых и сильных низовых лесных пожаров;

противопожарная минерализованная полоса – искусственно созданная на поверхности земли полоса определенной ширины от 0,5 до 10 метров, очищенная от лесных горючих материалов и обработанная почвообрабатывающи­ми орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы;

противопожарное обустройство – проведение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения пожара.

**II. Порядок проведения работ по обустройству противопожарных разрывов и минерализованных полос**

2.1. Обустройство противопожарных разрывов и противопожарных мине­рализованных полос в сельском поселении осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения.

Муниципальным заказчиком мероприятий по обустройству противопожарных разрывов и противопожарных минерализованных полос в сельском поселении является администрация сельского поселения.

Исполнителем по выполнению работ по обустройству противопожарных разрывов и противопожарных минерализованных полос в сельском поселении, в соответствии с муниципальным контрактом могут выступать организации независимо от их форм собственности или индивидуальные предприниматели.

2.2. При заключении муниципального контракта с исполнителем следует учитывать:

- укомплектованность исполнителя, выполняющего работы, кадрами и их квалификация;

- наличие у исполнителя, выполняющего работы по прокладке просек, противопожарных разрывов, устройству противопожарных минерализованных по­лос, необходимого транспорта, оборудования и инвентаря, а при необходимо­сти - систем связи.

2.3. Критерием оценки качества выполненной работы является соответствие противопожарных разрывов и противопожарных
минерализованных полос установленным действующим законодательством
требованиям (соответствие длины и ширины объекта, отсутствие горючих
материалов и т.д.).

**III. Порядок поддержания противопожарных разрывов и минерализованных полос**

3.1. Администрация сельского поселения:

- ежегодно, до наступления летнего пожароопасного периода, организовывает осмотр состояния и обустройство противопожарных разрывов и минерализованных полос;

- ежегодно, в течение летнего пожароопасного периода, обеспечивает поддержание пожарных разрывов и минерализованных полос;

К работам по поддержанию противопожарных разрывов и минерализованных полос могут привлекаться члены добровольной пожарной дружины поселения.

 Приложение 2

к постановлению администрации

 сельского поселения «село Лесная»

№ 05 от «01» апреля 2024

 План мероприятий

обновления минерализованной полосы (опашки) по периметру населенного пункта с. Лесная

 в весенний период 2024 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Протяженность планируемой опашки в осенний период 2024 года, км | Планируемая дата начала и окончания работ по опашке в весенний период 2024 года |
| село Лесная | 2 | с 25.05.2024 г. по 25.06.2024 г |